前    言
本公司专业生产的旋涡牌磁力搅拌器有较悠久的历史，现已有单搅拌、加热、恒温、多工位、双向搅拌、大功率等各种功能，多种型号，自成系列，能满足用户的不同需要，是适用于化工、医疗等科研、教学、生产领域的理想实验仪器和生产设备。

98－2型  磁力搅拌器
使用说明

 该磁力搅拌器在原基础上改进1、电机原单相改为三相，控制转速采用闭环，所以电机工作在恒速状态，低速可在50转/分。2、机壳采用不锈钢高度降低25mm，重量也减轻了0.5kg。具有大功率．强磁力等特点。本机适用于大容量．高粘度介质的搅拌。

一．主要参数
电       源  AC220V±10%        外 形 尺 寸230×160×97mm
工 作 方 式  连续                 重量   2.8kg
搅 拌 转 速  0~1700r/min
最大搅拌容量 10000ml
电 机 转 矩  80mN·M

二．使用方法
1．将仪器放平，把存有溶液的容器放在仪器前部正中，容器中放入适当的搅拌子一个，平底容器用圆柱形搅拌子，球形容器用纺锤形搅拌子，容器不可是铁磁性材料制成。
2．插上电源，开启电源开关，电源指示灯亮，顺时针调节调速旋钮，搅拌器即可由慢至快地运转，用户可根据需要调节搅拌速度，调速时必须逐步加速或减速。
3．仪器使用完毕后，拔掉电源，清洁外表，妥善保管。
4．注意事项：电源必须有可靠接地；容器内溶液不能装得过满，以免搅拌时溢出。

三．附件：搅拌子一个
注：最大搅拌容量为清水

上海司乐仪器有限公司
厂址：上海市闵行区金都路788号
电话：021-33505408     021-33504110
传真：021-33505408
邮编：201108
网址：http:/www.sh.-sile.com.cn